营地公园live舞台音响设备等询价公告

营地公园live舞台音响设备等现进行挂网询价，欢迎符合资格要求的报价单位参加本项目报价选取。有关事项公告如下：

一、项目基本情况

1.项目名称：营地公园live舞台音响设备；

2.项目地点：庐山市营地公园；

3.最高限价（元）：人民币叁拾肆万元整；

4.完工交付日期：2025年7月19日；

5.质量要求：按照采购清单和工程标准验收合格；

6.服务期限：自合同签订之日起2年；

7.采购内容：以项目建设需求为准，具体见如下采购清单。

1. 具体采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No 序号 | BRAND 品 牌 | NAME 名称 | ITEM CODE 型 号 | DESCRIPTION 产 品 描 述 | QTY 数 量 | UNITS 单 位 |  |
| 1 | ZSOUND | 双十二寸音箱 | FJ212 | 扬声器单元:LF 2×12"（75mm音圈）钕磁低音，MF 1×10"（65mm音圈）钕磁中音， HF 2×3"（65mm音圈）钕磁压缩高音； 频响范围：50Hz-16KHz（±3dB）40Hz-18kHz（-10dB）；  灵敏度：HF 113dB，MF 105dB，LF:99dB； 额定功率:HF/MF/LF:140W/350W/900W； 额定阻抗HF/MF/LF: 16/16/16 Ω； 指向性（HXV）:90°(H)7垂直可调； 最大声压级：HF:135/141dB,MF 130/136dB，LF:128/134dB; 连接器： 2×7针 WP7音箱座；2×8芯Neutrik NL8音箱 连接方式：WP7(LF)1-2+,(MF)3-4+,(HF)5-6+; NL8：1+1-..LF，2+2-...MF，3+3-...HF，4+4-...N/C 尺寸:374×1030×565(mm)；净重:60kg； | 16 | 只 |  |
| 2 | ZSOUND | 双十八超低 | F218B | 箱体设计：倒相与前置号筒结合； 扬声器单元:2×18″（100mm音圈）低音单元； 频响范围 32Hz-180Hz（±3dB）30Hz-250Hz(-10dB)；灵敏度 102dB； 额定功率 2400W；额定阻抗 4Ω；  最大声压级 135dB（连续）141（峰值）； 连接方式：1+1-， Neutrik Speakon； 尺寸:561×1170×691(mm)； 净重:76kg； | 8 | 只 |  |
| 3 | ZSOUND | 单十五同轴返送 | CQ15 | 系统：同轴结构的单15寸两分频单驱动音箱 扬声器单元：LF 1×15〞 低音,  HF1×3〞（75mm 音圈）压缩高音; 频率响应：50Hz ~ 16 kHz (±3 dB )  40Hz ~ 18 kHz (-10 dB ) 灵敏度 (1w/1m):99dB SPL 扬声器功率： 450W 阻抗： 8 Ohm 最大声压级: 125dB（连续） 131dB（峰值） 连接方式：NL4：1+1-...；WP4：1-2+... 重量：26kg 高×宽×深：580×423×423mm 高×宽×深：660×438×390mm | 8 | 只 |  |
| 4 | ZSOUND | 主扩音箱功率放大器 | L1300 | 立体声输出功率：4×1300W 8Ω，4×2200W 4Ω，4×2400W 2Ω；桥接：2×4400W 8Ω，2×4800W 4Ω；频率响应：20Hz-25kHz±0.5dB；THD+N（Rated power，4Ω/KHZ）%：0.10%；倍噪比：110dB；可选放大倍数：23,26,29，32,35，38，41，44dB；输入连接：3-pin XLR，平衡式；输入阻抗：20KΩ平衡式/10KΩ平衡式；输出连接：Speakon Connectors（Neutrik）；尺寸：483×377×88mm；重量：13Kg。 | 2 | 台 |  |
| 5 | ZSOUND | 主扩音箱功率放大器 | L2400 | 立体声输出功率：2×2400W 8Ω，2×4000W 4Ω；桥接：8000W 8Ω，12000W 4Ω；频率响应：20Hz-25kHz±0.5dB；THD+N（Rated power，4Ω/KHZ）%：0.10%；倍噪比：110dB；可选放大倍数：23,26,29，32,35，38，41，44dB；输入连接：3-pin XLR，平衡式；输入阻抗：20KΩ平衡式/10KΩ平衡式；输出连接：Speakon Connectors（Neutrik）；尺寸：483×377×88mm；重量：13Kg。 | 2 | 台 |  |
| 6 | ZSOUND | 双十八功率放大器 | L2400 | 立体声输出功率：2×2400W 8Ω，2×4000W 4Ω；桥接：8000W 8Ω，12000W 4Ω；频率响应：20Hz-25kHz±0.5dB；THD+N（Rated power，4Ω/KHZ）%：0.10%；倍噪比：110dB；可选放大倍数：23,26,29，32,35，38，41，44dB；输入连接：3-pin XLR，平衡式；输入阻抗：20KΩ平衡式/10KΩ平衡式；输出连接：Speakon Connectors（Neutrik）；尺寸：483×377×88mm；重量：13Kg。 | 4 | 台 |  |
| 7 | ZSOUND | 返送功放放大器 | L1300 | 立体声输出功率：4×1300W 8Ω，4×2200W 4Ω，4×2400W 2Ω；桥接：2×4400W 8Ω，2×4800W 4Ω；频率响应：20Hz-25kHz±0.5dB；THD+N（Rated power，4Ω/KHZ）%：0.10%；倍噪比：110dB；可选放大倍数：23,26,29，32,35，38，41，44dB；输入连接：3-pin XLR，平衡式；输入阻抗：20KΩ平衡式/10KΩ平衡式；输出连接：Speakon Connectors（Neutrik）；尺寸：483×377×88mm；重量：13Kg。 | 1 | 台 |  |
| 8 | ZSOUND | 音频处理器 | DX48 | 输入阻抗：>10千欧 输出阻抗： 50欧  模式：电子平衡 模拟音频： 频响：＋／－ 1dB (20 t。20kHz) 信噪比： 92dB typical (Aweighted)共模抑制比： > 40dB (20 至 10kHz)  串扰：＜ -100dB 失真： 0.005% (1kHz OOdBu) 数字音频:DSP: 24位 采样率： 48kHz ADC/DAC: 24位192kHz高解析度芯片传输延时： 1.27ms | 2 | 台 |  |
| 9 | ZSOUND | 时序器 | 1008 | 1008 | 2 | 台 |  |
| 10 | ZSOUND | 工程机柜 | 24U机柜 | 24U机柜 | 1 | 个 |  |
| 11 | ZSOUND | 吊架 | FJ212TG | FJ212吊架 | 2 | 个 |  |
| 12 | ZSOUND | 线材 | WP7-0.6 | WP7 0.6M4芯喇叭缆（含2个WP7插头） | 8 | 条 |  |
| 13 | ZSOUND | 线材 | WP7-20 | WP7 20M4芯喇叭缆（含2个WP7插头） | 10 | 条 |  |
| 14 | ZSOUND | 线材 | WP4-20 | WP4 20M4芯喇叭缆（含2个WP4插头） | 16 | 条 |  |
| 15 | ZSOUND | 防雨罩 | 吊挂帐篷 | JK212防雨罩(8 只1组)吊挂帐篷 | 2 | 个 |  |
| 16 | ZSOUND | 防雨罩 | 低音防雨罩 | 低音防雨罩 1只/装 | 8 | 个 |  |
| 17 | ZSOUND | 防雨罩 | 防雨罩 | CQ15防雨罩 | 8 | 个 |  |
| 18 | 慧明 | 16路数字调音台 | DM16 | 16进8出 | 1 | 台 | 带航空箱 |
| 19 | 富励 | 手持话筒 | F-320/320H | 一拖二无线手持话筒 | 2 | 套 | 话筒是两套 |
| 20 | 富励 | 天线分配器 | AD215（含电源） | AD215天线分配器 | 1 | 台 | 含天线帕子 |
| 21 | 视易 | 电脑点歌 | D68 | 4T硬盘 | 1 | 套 | 含21寸触摸屏 |
| 22 | 信号线 | 信号线 |  |  | 500 | 米 |  |
| 安装调试费用 | | | | | 1 | 次 |  |