附件三：

1. 例如：铝板（900\*1100\*2mm）的重量为：0.9\*1.1\*2\*2.7=5.346KG，其他同类规格的铝板重量计取方式以此类推。
2. 例如：铝板（φ800\*2）的重量为：

π\*0.4\*0.4\*2\*2.7=3.14\*0.4\*0.4\*2\*2.7=2.71296KG，其他同类规格的铝板重量计取方式以此类推。

1. 例如：铝板（△900\*2）的重量为：√3\*0.9\*0.9\*2\*2.7/4=1.732\*0.9\*0.9\*2\*2.7/4=1.893942KG，其他同类规格的铝板重量计取方式以此类推。
2. 铝槽的重量按任意抽取三支铝槽实际称重的平均值计取。
3. 角铝的重量按任意抽取三支角铝实际称重的平均值计取。